Installazione FASTCAM

www.arcbroitalia.it/share/FastCAM.zip

Decomprire archivio 

Avviare il file “Setup.exe” all’interno della cartella
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Premere sul pulsante  “next”
[image: ]
Selezionare “I accept ..” e premere il pulsante “next”
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Selezionare “FLCNC” e premere next
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Premere “install” per avviare l’installazione


[image: ]

[image: ]+


Ad installazione ultimata, sara presente sul desktop del pc una cartella chiamata “FASTCAM”
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All’interno vi sono i tre programmi della suite FASTCAM:

.- Fastcam (disegno cad ed gestione file GCODE)
-FastNest (per gestione del nesting)
-Fastplot (per la visualizzazione dei disegni come saranno svolti dalla macchina)
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